**Додаток**

**До Порядку розміщення вивісок (табличок) в межах історичних ареалів м.Чернівців, затвердженого рішенням міської ради VII скликання**

**18.11. 2020 № 2482**

**Порядок розміщення вивісок (табличок)**

**в межах історичних ареалів м.Чернівців**

У вікнах, вітринах та прозорій час-

тині вхідних дверей (з внутрішнього боку) із закриттям їх до 50%

**Як може бути встановлена вивіска :**

Біля входу в приміщення (в т.ч. у подвір’ї, на сходовій клітині тощо), яке займає суб’єкт господарювання, що встановлює вивіску

Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами

Не вище першого поверху або цоколя

будівлі

*Дозволяється встановлення виві-*

*ски вище першого поверху, або на фронтоні, якщо суб’єкту господарю- вання на праві приватної власності належить вся будівля, при умові, якщо місце встановлення вивіски передба- чено авторським проектом будинку або погодженим паспортом фасаду будівлі*

2

Продовження додатка до Положення

В існуючих, спеціально передбачених

для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, картушах, приставних вітринах тощо

На власній земельній ділянці у вигляді

об’ємно-просторової пластики чи конструкції

На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі,

якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля та вся земельна ділянка

Якщо у будівлі знаходиться декілька

власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,3м2) та з однакового матеріалу виконання, розміщених

праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду)

у будівлю (приміщення). Окрім того, їхні вивіски можуть бути розташовані безпосередньо біля дверей належних їм приміщень

На фасаді вище першого поверху (крім

випадків, перелічених у пунктах. 2. 1. 3. 2)

3

Продовження додатка до Положення

**Як може бути встановлена вивіска :**

Із закриттям вікна, вітрини чи прозорої

частини вхідних дверей площинами вивісок більш ніж на 50%

Із закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів

У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, вивісок із динамічною (пульсуючою)

підсвіткою в межах історичного ареалу міста

4

Продовження додатка до Положення

**Розміри вивісок:**

Розміри вивісок повинні бути

масштабними до архітектурного вирішення фасаду та його елементів

Відстань від площини фасаду до

лицьової поверхні вивіски не повинна перевищувати 10 см

. 100

Вивіски не повинні виходити за

межі приміщення, у якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання

Вивіска повинна враховувати розмір

та місце розташування раніше погоджених та встановлених на цьому ж будинку вивісок. Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді

Продовження додатка до Положення

5

**Як може бути виготовлена вивіска:**

Вивіска може бути виготовлена у вигляді:

Площини геометричної або іншої

форми, що розміщується паралельно до фасаду, з нанесеним зверху

або прорізаним зображенням чи написом. В історичному ареалі площа такої форми не може перевищувати

0,5 м2

Окремих об’ємних літер, прикріплених

до спільного каркасу чи іншого про- філю, пофарбованого в колір фасаду (рекомендується у випадку довгого напису)

Окремих об’ємних літер, прикріплених

безпосередньо на стіні (рекомендуєть- ся у випадку короткого напису)

Напису чи зображення на прозорій

безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіювани- ми літерами

6

Продовження додатка до Положення

Шрифтового напису по тиньку, художнього розпису по тиньку (фрески), мозаїки, вітражу, що

розміщений на кронштейні або у вітрині чи дверях, кам’яної, дерев’яної або металевої плити

з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням, рельєфу, вирізьбленого в тиньку, попередньо нанесеному різноколірними шарами (сграфіто)

Плоского кронштейну (в історичному

ареалі площею не більшою 0,5 м2 та товщиною не більше 60 мм), розташо- ваного перпендикулярно до фасаду. При цьому його крайня точка виносу

не повинна виступати від стіни більше ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м

S < 0,5 2

2500

800

Кронштейну у вигляді об’ємно-

просторової композиції. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м

2500

S < 0,5 2

800



Прапора, хоругви, штандарта (в іс-

торичному ареалі площею не більше ніж

1,5 м2). При цьому його крайня точка не повинна виступати від стіни більше ніж на

1,0 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м

Світлових носіїв, що своїм розташуван-

ням формують напис чи зображення

7

Продовження додатка до Положення

**Вимоги до освітлення вивісок:**

Джерела світла для вивісок, розташованих паралельно до площини фасаду, можуть бути:

Вмонтовані на торці вивіски (освітлюється

від зовнішнього контуру)


Розташовані між вивіскою і площиною


фасаду (контур-ажурно освітлюється стіна під вивіскою)

Вмонтовані всередині об’ємних літер (світять-

ся літери), або всередині площини вивіски (при цьому світяться лише літери чи зобра- ження, фон залишається непрозорим

та неосвітленим)











1000

S

< 1,5 2

2500

**Освітлення вивісок на кронштейнах може бути:**


8

Продовження додатка до Положення



Винесені на зовнішніх кронштейнах

(освітлюється частина фасаду разом із вивіскою)



Зовнішнє, за допомогою ламп із моно-

хромним світлом та спрямовуватися безпосередньо на вивіску



Вивіска може бути виготовлена зі світлових

трубок (неонових або діодних), які форму- ють зображення чи напис



Вмонтоване всередині вивіски (при

цьому світяться лише літери чи зобра- ження, фон залишається непрозорим та неосвітленим)



Вмонтовані на торці кронштейна (освітлю-

ється від зовнішнього контуру)

9

Продовження додатка до Положення



Світлове оформлення вивіски не повинно

засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків

Кабелі живлення світлових елементів,

сигналізації та ін. повинні бути вмонтовані

в короби, які пофарбовані в колір фасаду, або прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**